|  |  |
| --- | --- |
| Deney Adı | 555 entegreli ışıkta ses üreten devre |
| Deneyin Amacı | Entegreli devrelerle ilgili bilgi ve beceri kazanmak |
| Devrenin Çalışma İlkesi | Ortam aydınlandığında devre ses üretmeye başlar. Devrenin ışığa karşı hassasiyeti pot ile ayarlanabilir. Pot ile LDR’nin yeri değiştirilecek olursa karanlıkta ses üreten devre yapılmış olur. |
| İşlem Adımları:1. Devreyi deftere çiziniz.
2. Devrede kullanılan elemanları temin ediniz.
3. Devreyi board üzerinde gerçekleştiriniz.
4. Devreyi öğretim elemanı denetiminde çalıştırınız.
5. Devreyi sökünüz.
 |
|  |
|  |
| Deneyi Gerçekleştiren Öğrenciler |  |